附件2

2018年上海市民球场建设导则

一、定义与分类

市民球场：是指在公园、绿地、广场、大型居住区等处建设的，以球类项目为主，免费或公益向市民开放的公共体育设施。市民球场包括市民多功能球场和单项球场两大类。

市民多功能球场，通常是指以篮球、足球、羽毛球等项目为主，一片场地同时具备多种球类项目功能的市民球场。

二、选址

1．球场在选址时应综合考虑周边环境、公建与住宅布局、绿地及空间环境等综合因素，适应周边地区人口规模、人口结构等因素，综合考虑青少年、残障人士等特殊需求。

2．坚持不产生对居民正常生活干扰的原则。

3．球场距架空高压电线的水平距离应不小于8m。

4．球场距地下管道、地下线路边缘的水平距离应不小于2m，距各类住宅的水平距离应不小于8m。

5．球场距离道路边界应大于等于1.5m。

6．鼓励在绿地、公园、屋顶等公共空间建设嵌入式球场。

7．鼓励农民体育健身工程升级改造为市民球场。

三、设计要求

1．设置在楼顶等存在危险隐患区域的球场应留有安全距离，设置安全防护围网。

2．球场宜布置在避风的位置，方向宜为南北向。

3．鼓励建设多功能球场，实现一场多用，满足不同人群和项目爱好者需求。

4．宜配套设置相应的辅助设施，如管理用房、进出口通道、厕所、服务站等。

四、建设要求

1．球场的灯光设计应符合《体育照明使用要求及检验方法》（TY/T1002.1-2005）中等级I的业余训练和娱乐的参数要求。

2．笼式足球场的围网设施应参照《笼式足球场围网设施安全 通用要求》（GB/T32479-2017）中相关规定，进行建设、安装。

3．各单项球场的建设需按照相关国家标准进行。

五、交付条件：

1．应完成市民球场相关施工内容，包括球场、配套设施、标识标牌、照明设施、围网、排水设施等。

2．应完成相关施工内容的验收工作，并取得相关部门的合格竣工验收证明。

六、运行管理：

1．市民球场应坚持公益性开放。

2．市民球场需落实专门人员进行日常管理，可引入专业团队运营管理，也可采用无人值守智慧球场管理方式。

3．相关运营管理经费由建设部门与运营单位协商解决。

4．需制定日常开放管理制度，并向市民进行公示；市民球场每周开放时间不少于56小时。